同步带固定内孔 -0.15/-0.05

轴承固定内孔 若精度0.1 0.2-0.12